Général :
RAS

JF_NodeDisplacementLoadRecord :
Problème avec les velocity rotation et acceleration rotation.
Elles sont saisies dans l'API mais ne sont pas utilisable depuis l'interface Robot.

JF_NodeForceInPointLoadRecord :
Problème avec les coordonnées du point d'application de la charge
Ces coordonnées doivent être indexées sur le système d'unité de Rhino.

=> Unités SI

JF_NodeForceLoadRecord : 
Pas de problème sur cette charge

